ZAŁĄCZNIK NR 5

Przedmiar prac Drogosze

1. Wykonanie badań konserwatorskich elewacji kościoła ( badania laboratoryjne zasoleń, zawilgoceń, badania pigmentów i spoiw warstw występujących na elewacjach ceglanych i tynkach) wraz przygotowaniem programu prac na remont elewacji
2. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleń, dotyczących naprawy dachu kościoła oraz sterczyn szczytu wschodniego.
3. Remont dachu kościoła o powierzchni 497 m2::
   1. -Wymiana deskowania c.a. 40 m2
   2. -Wymiana łacenia c.a. 20 m2
   3. -Przełożenie miejscowe dachówki połaci dachu ca.100m2
   4. -Wymiana obróbek blacharskich c.a. 85 mb.
   5. -Naprawa rur spustowych i rynien c.a. 20mb
4. Remont sterczyn szczytu wschodniego