**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**Przedmiar prac Momajny**

1. Wykonanie badań oraz dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej elewacji i dachu kościoła (wykonanie odkrywek na wszystkich elewacjach po ca. 1 – 2 m2 w wybranych miejscach), wytyczającej zakres postępowania z obiektem.

2. Wykonanie programu prac remontowo konserwatorskich dotyczących elewacji i dachu kościoła.

3. Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego prac remontowo – zabezpieczających wieżę i dach kościoła obejmującego: przełożenie pokrycia dachowego, naprawę uszkodzeń łacenia i deskowania naprawę i wymianę obróbek blacharskich oraz przebudowę instalacji odgromowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

4.Remont dachu:

4.1. Wymiana deskowania c.a. 20 m2,

4.2. Wymiana łacenia c.a. 80 m2,

4.3. Przełożenie dachówki karpiówki na całej połaci dachu wieży c.a. 152 m2,

4.4. Naprawy dekarskie dachu kościoła c.a. 20 m2,

4.5. Wymiana obróbek blacharskich c.a. 35 mb,

4.6. Przebudowa instalacji odgromowej kpl. 1.