ZAŁĄCZNIK NR 5

Przedmiar prac Winda

1. Wykonanie badań konserwatorskich elewacji kościoła wraz przygotowaniem programu prac remontowo-konserwatorskich obiektu wraz z otoczeniem kpl. 1
2. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleń, dotyczących naprawy dachu kościoła oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła wraz z otoczeniem kpl. 1
3. Remont dachu:

Wymiana deskowania c.a. 40 m2

Wymiana łacenia c.a. 20 m2

Przełożenie miejscowe dachówki połaci dachu ca.100m2

Wymiana obróbek blacharskich 35 mb.

Naprawa rur spustowych i rynien c.a. 100 mb

1. Usunięcie opaski betonowej c.a. 130 m2
2. Reprofilacja terenu i odprowadzenie wody opadowej c.a. 150 m2