**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE CIĄGNIKA ROLNICZEGO**

**FABRYCZNIE NOWEGO, WYPRODUKOWANEGO**

**NIE WCZEŚNIEJ NIŻ** **W 2012 R.**

|  |
| --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE** jakim powinien odpowiadać fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku. |

CIĄGNIK ROLNICZY

* rok produkcji min 2012
* fabrycznie nowy

SILNIK

* Silnik Euro 3
* pojemność silnika 3769 – 4500 cm3
* Moc znamionowa silnika: 90-101,4 KM
* ilość cylindrów 4
* ilość zaworów 2 lub więcej
* chłodnica międzystopniowa
* pojemność zbiornika paliwa 85-95 litrów

SKRZYNIA BIEGÓW

* liczba biegów przód/tył 12x12
* rewers elektrohydrauliczny

OŚ PRZEDNIA

* Kąt skrętu 45-55°
* Promień skrętu 5000-5200 mm
* Elektrohydrauliczne załączanie napędu 4x4

OŚ TYLNA

* Hamulce tarczowy, niezależny mokry
* Regulacja rozstawu kół 1300-2175 mm

HYDRAULIKA

* Wydatek pompy hydraulicznej: 50-65 l/min
* Pompa wspomagająca

TYLNY WOM

* Zależny lub Niezależny
* Obroty: 540/1000,
* załączany mechanicznie lub elektrohydraulicznie

TYLNY TUZ

* Sterowanie mechaniczne
* Stabilizatory teleskopowe
* Regulacja prawego cięgła
* Max. udźwig: 3.500-4.200 kg

KABINA

* Wentylowana, ogrzewana
* Uchylne okna boczne i tylne
* Fotel operatora - pneumatyczny
* minimalnie 6 lamp roboczych
* Klimatyzacja

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

* Błotniki przednie 400 mm
* Na dachu kabiny lampa sygnalizacyjna błyskowa koloru żółtego –typu belka z napisem ZGKiM Barciany
* Instrukcja w języku polskim
* Zaczep transportowy rolniczy
* Belka wielootworowa
* Instalacja pneumatyczna
* Przedni TUZ i WOM
* Ogumienie 360/70 R24 / 480/70 R34
* Radio CD

**SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE  PŁUGU DO ODŚNIEŻANIA NOWEGO,**

**WYPRODUKOWANEJ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2012R.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczne oferowanego pługu do odśnieżania** | **Opis** |
| Kąt skrętu | Do 30 stopni |
| Typ | V z możliwością zgarniania na boki(P, L jednocześnie) |
| Oświetlenie | 12 V LED obrysówki |
| Sterowanie odkładnicy | hydrauliczne |
| Masa (kg) | Max 430kg |
| Szerokość robocza (cm): | ~270 |
| Zasilanie elektryczne (V) | 12 |
| Zasilanie hydrauliczne | tak |
| Zabezpieczenia | Uchylne lemiesze + zabezpieczenie śrubowe zaczepu |
| Wysokość robocza (cm) | Min 80, Max 94 |
| Szerokość/długość (cm) | 273/103 |
| Gwarancja min. | 12 miesięcy |

**SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE  PIASKARKO - SOLARKI NOWEJ,**

**WYPRODUKOWANEJ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2012R.**

**Minimalne wymagania techniczne oferowanej piaskarko - solarki** Szerokość robocza [mm] 1330

Szerokość transportowa [mm] 1700

Długość [mm] 1200

Wysokość [mm] 1350

Objętość skrzyni 0,75 m3

Masa maszyny [~kg] 470

Obsługa 1 osoba

Prędkość obrotowa wału dozującego max 250 obr./min
Prędkość obrotowa wału kruszącego max 170 obr./min
Napęd elementów roboczych hydrauliczny

Prędkość robocza 10 km/h

Prędkość transportowa 15 km/h

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja min. |  12 miesięcy |
|  |  |