**Wykonawcy (wszyscy**)

Znak: RGKiI.271.8.2015 Data: 2015.08.11

 Sprawa: wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Modernizacja i remont ulic Nowa i Piotrowskiego w Barcianach”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 W związku z zapytaniami wykonawców co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

*Zwracamy się o załączenie szczegółów konstrukcyjnych oraz przekroi normalnych z zaznaczoną konstrukcją nawierzchni oraz wyszczególnionymi odcinkami, na których dane konstrukcje występują.*

**Odpowiedź:**

Szczegółowy opis konstrukcji oraz przekrojów normalnych - opis tych warstw znajduje się w opisie technicznym.

**Pytanie 2**

W przedmiarze robót pozycje 4d.2 oraz 5d.2 (wykonanie warstwy odcinająco-odsączającej) powołują się na SST D.04.02.01. Specyfikacja ta dotyczy wykonania nawierzchni bitumicznej.

*Zwracamy się o załączenie SST dotyczącej wykonania warstw odcinająco-odsączających.*

**Odpowiedź:**

W przedmiarze robót jest błąd dołączamy SST dotyczącej wykonania warstwodcinająco-odsączającej.

**Pytanie 3**

W dokumentacji przetargowej brak jest załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm. *Zwracamy się o uzupełnienie.*

**Odpowiedź:**

Dołączamy SST ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm.

**Pytanie 4**

*Zwracamy się o podanie wymiarów ławy betonowej do wykonania pod obrzeżami betonowymi.*

**Odpowiedź:**

Podaję wymiary ławy betonowej do wykonania pod obrzeżami betonowymi**-** 5\*10 cm.

**Pytanie 5**

*Zwracamy się o podanie koloru kostek betonowych do wykonania:*

a) wjazdów bramowych

b) jezdni

c) ciągu pieszo-jezdnego

d) miejsc postojowych

**Odpowiedź:**

Podaję kolor kostki betonowej na wykonanie:

- wjazdów bramowych – czerwona,

- jezdni – nie występuje,

- ciągu pieszego – szara

- miejsc postojowych – grafitowa,

**Pytanie 6**

Zgodnie z poz. 8d.3 przedmiaru robót, pod nawierzchnią z kostki betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr. 3-5 cm. *Zwracamy się o podanie grubości podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnią z kostki betonowej na:*

a) wjazdach bramowych

b) jezdni

c) ciągu pieszo-jezdnym

d) miejscach postojowych

**Odpowiedź:**

Podaję podsypkę cementowo-piaskową na wykonanie:

- wjazdów bramowych – **3-5 cm,**

- jezdni – nie występuje,

- ciągu pieszego (rowerowego) – **3-5 cm,**

- miejsc postojowych – **3-5cm,**

**Pytanie 7**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (przedmiar robót poz. 9d.3) należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego 0/31,5 z dodatkiem 50% kruszywa łamanego, powszechnie stosowaną w budownictwie drogowym.*

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że do wykonania dolnej warstwy podbudowy należy zastosować mieszankę kruszywo łamane łamane 0/31,50 z dodatkiem 50% kruszywa łamanego, powszechnie stosowaną w budownictwie drogowym.

**Pytanie 8**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (przedmiar robót poz. 10d.3 i 11d.3) należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego 0/31,5 o zawartości 50% ziaren przekruszonych, powszechnie stosowaną w budownictwie drogowym.*

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że do wykonania warstwy podbudowy należy zastosować mieszankę kruszywo łamane łamane 0/31,50 z dodatkiem 50% kruszywa łamanego, powszechnie stosowaną w budownictwie drogowym.

**Pytanie 9**

*Zwracamy się o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących ułożenia geotkaniny (poz. 12d.4 przedmiaru robót).*

**Odpowiedź:**

Rezygnujemy z geotkaniny.

**Pytanie 10**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu zastosowanie będą miały wytyczne techniczne WT-1 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz WT-2 2010 dla mieszanek mineralno-asfaltowych opartych o normę PN-EN 13108-1. W obecnej formie SST i powoływanie się na nieaktualną normę PN-S 96025 uniemożliwia wprowadzenie do obrotu mieszanek mineralno-asfaltowych jako wyrób budowlany oznakowany znakiem CE.*

**Odpowiedź:**

Tak do nowych norm : PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu", PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy oraz oraz zastępujący poprzednie wydanie WT -  "WT-1 2010 Wymagania techniczne. Kruszywa do nawierzchni mineralno-asfaltowych i powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych" i WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagan**ia techniczne.** Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

**Pytanie 11**

Poz. 15d.5 przedmiaru robót – mowa jest o wymianie studni SK-1 i SKR-1.

*Zwracamy się o podanie ilości i rodzaju robót dla poszczególnych studni oraz podanie ilości odcinków rur osłonowych AROT wraz z długościami i parametrami.*

**Odpowiedź:**

1 studnia TP (Orange), 1 studnia- parking  TP (Orange) wymiana studni SK-1 na SKR-1 z ramą i pokrywa typu ciężkiego.

**Pytanie 12**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny pozycji 16d.5 przedmiaru robót nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowego materiału (pierścienie odciążające, włazy, pokrywy).*

**Odpowiedź:**

Proszę uwzględnić w wycenie poz. 16d.5 przedmiaru koszt zakupu nowego materiał (pierścień odciążający, włazy, pokrywy).

**Pytanie 13**

*Zwracamy się o podanie średnicy rur stalowych do wykonania oznakowania pionowego.*

**Odpowiedź:**

Średnica rur stalowych do wykonania oznakowani Ø 40mm.

**Pytanie 14**

Poz. 18d.6 przedmiaru robót – *zwracamy się o podanie wymiarów progów zwalniających.*

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć progi wyspowe - 1800 x 2000 x 65mm,

**Pytanie 15**

Poz. 19d.6 przedmiaru robót – *zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć 96* ***mb*** *barierek zabezpieczających.*

**Odpowiedź:**

Tak do wyceny należy przyjąć – 96mb barierek zabezpieczających.

**Pytanie 16**

W dokumentacji przetargowej brak jest załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania oznakowania poziomego.

*Zwracamy się o uzupełnienie.*

**Odpowiedź:**

Dołączamy SST na wykonanie oznakowania poziomego.

**Pytanie 17**

Poz. 20d.6 przedmiaru robót mowa jest o wykonaniu oznakowania poziomego w ilości 96 mb.

*Zwracamy się o podanie typu i rodzaju oraz długości poszczególnych linii, które należy przyjąć do wyceny powyższej pozycji.*

**Odpowiedź:**

Poz 20 - Poziome linie rozdzielające - dł. 865,70mb.

**Pytanie 18**

W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej rozbiórki istniejącego oznakowania pionowego.

*Zwracamy się o uzupełnienie.*

**Odpowiedź:**

Rozbiórkę istniejącego oznakowania pionowego wykona Zamawiający we własnym zakresie.

**Pytanie 19**

W przedmiarze robót brak jest pozycji związanej z robotami rozbiórkowymi istniejącej nawierzchni oraz wjazdów i chodników. *Zwracamy się o potwierdzenie, że na przedmiotowym odcinku nie należy wykonywać robót rozbiórkowych.*

**Odpowiedź:**

Na przedmiotowym odcinku nie występują nawierzchnie do rozbiórki.

**Pytanie 20**

*Zwracamy się o podanie grubości humusu, którą należy przyjąć do wyceny pozycji 21d.7 przedmiaru robót.*

**Odpowiedź:**

W poz 21.d.7 należy przyjąć grubość humusu - gr 30cm.

**Pytanie 21**

*Zwracamy się o podanie grubości poboczy oraz grubości humusu, którą należy przyjąć do wyceny pozycji 22d.7 przedmiaru robót.*

**Odpowiedź:**

W poz. 22d.7 należy przyjąć gr 30cm.

**Pytanie 22**

Poz. 23d.8 przedmiaru robót „Przebudowa odcinka kabla telefonicznego w ul. Nowej wraz z niezbędnymi materiałami.

*Zwracamy się o podanie długości kabla przewidzianego do przebudowy wraz z podaniem rodzaju oraz ilości poszczególnych materiałów, które należy przyjąć do wyceny powyższej pozycji.*

**Odpowiedź:**

Proszę nie ujmować przebudowy tylko założenie rury AROTA -  80mb (zmiana w przedmiarze).

**Pytanie 23**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy. W przypadku braku zgody na proponowany termin gwarancji zwracamy się o zamianę oznakowania poziomego cienkowarstwowego na oznakowanie poziome grubowarstwowe.*

**Odpowiedź:**

Tak gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 – m-cy.

**Pytanie 24**

*Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.*

**Odpowiedź:**

Tak zamawiający jest właścicielem gruntów po których ma być prowadzona inwestycja.

**Pytanie 25**

*Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ilości i zakres robót do wykonania są zgodne z załączonym przedmiarem.*

**Odpowiedź:**

Ilość robót i zakres jest zgodny z załączonym przedmiarem.

**Pytanie 26**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót, bądź też braku konieczności wykonania danej pozycji przedmiarowej cena ryczałtowa nie ulegnie zmianie.*

**Odpowiedź:**

Tak w przypadku zmniejszenia lub zwiększeniu ilości robót, bądź też braku konieczności wykonania danej pozycji przedmiarowej cena ryczałtowa nie ulegnie zmianie.

**Pytanie 27**

*Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci oraz, że ilości i zakres robót branżowych wymienionych w przedmiarze robót jest zgodny z powyższymi ustaleniami.*

**Odpowiedź:**

Tak Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci i zakres robót branżowych jest zgodny z powyższymi ustaleniami.

 W imieniu Zamawiającego