**Wykonawcy (wszyscy**)

Znak: RGKiI.271.7.2019 Data: 2019.10.17

 Sprawa: wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej gruntowej nr 125049N w miejscowości Pastwiska” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 W związku z zapytaniami wykonawcy co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Założenia w PFU odbiegają o wytycznych w rozporządzeniu, tj.

- szerokość poboczy to min. 0.75m, w pfu jest 0.5m

- brak informacji o konieczności zaprojektowania mijanek

- pfu zakłada wykonanie rowów przydrożnych - pas ma szerokość 3.85-6.5 (tylko na pewnym odcinku 11m) wynika nie ma miejsca na usytuowanie rowów.

**Odpowiedź:**

- Szerokość poboczy zaprojektować o wymiarze od 0,5m do 0,75m  -  w miejscach gdzie szerokość pasa jest wystarczająca.

-Mijankę można zaprojektować  na odcinku  pasa 6 m +2x 0,5m pobocza

- Rowy przydrożne należy zaprojektować w miejscach gdzie będzie to możliwe i konieczne.

**Pytanie 2**

Pas drogowy ma szerokość od 3.85 do 11m. Przy szerokości 3.85 nie zmieści się jezdnia 3.5 plus 2x0.75 pobocze.

**Odpowiedź:**

- Przy szerokości pasa 3.85 można przewidzieć zwężenie drogi do 3 m a poboczy do 0,4m.

**Pytanie 3**

Na pierwszych 530m pas ma szerokość 5.5-6.0m, nie ma możliwości usytuowania mijanki - potrzeba 5m plus 2x0.75m pobocze.

Prosimy o wskazanie rozwiązania w celu wykonania prawidłowo dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź:**

Mijankę można zaprojektować  na odcinku  pasa 6 m +2x 0,5m pobocza.

Ponadto zaleca się aby sprawdzić wymiary pasa drogi w terenie i dostosować dokumentację do warunków terenowych.

 W imieniu Zamawiającego

 Wójt Gminy Barciany