|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

   **Załącznik nr 1 do SIWZ**

............................., dnia.........................

(Pieczęć Wykonawcy)

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej**

**ul. Wojska Polskiego 2**

                                                                                **11 – 410 Barciany**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ***Dostawę w formie leasingu*** ***operacyjnego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem***(Znak sprawy: ZGKiM.162.20.2013), oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia **za całkowitą cenę**:

**......................................... zł netto + ...............% VAT = .........................................zł brutto**

**Cena całkowita za ciągnik rolniczy wraz z osprzętem:**

........................................... zł netto + ................% VAT = ..............................................zł brutto

W ramach ww. kwoty znajduje się:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj opłaty | Ilość | Kwota netto(PLN) | VAT(23%) | Razem(PLN) | Termin płatności |
| Opłata wstępna | 1 |   |   |   | W terminie 7 dni od dniapodpisania umowy |
| Rata wynagrodzenia |   |   |   |   | Po dacie odbioruPrzedmiotu leasingu,miesięcznie, doostatniego dnia miesiącakalendarzowego |

 Inne opłaty z tytułu Umowy Leasingu wynoszą:

**Harmonogram opłat** (część dotycząca opłat)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opłaty | Ilość | Kwota netto | VAT | Kwota brutto |
| Opłata Administracyjna(w PLN) | 1 |   |   |   |
| Opłata Rejestracyjna(w PLN) | 1 |   |   |   |
| Cena Wykupu (w PLN) | 1 |   |   |   |

W ramach dostawy oferuję formalnie nowy ciągnik rolniczy:

- marka ……………………………

- model …………………………….

- rok produkcji …………………………….

- numer fabryczny ……………………………

W ramach dostawy oferuję formalnie nowy pług do odśnieżania:

- marka ……………………………

- model …………………………….

- rok produkcji …………………………….

- numer fabryczny ……………………………

W ramach dostawy oferuję formalnie nową piaskarko - solarkę:

- marka ……………………………

- model …………………………….

- rok produkcji …………………………….

- numer fabryczny ……………………………

Nazwa i adres **WYKONAWCY** :

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

Numer telefonu: ……………………………………………………………….

Numer faksu: ………………………………………………………………….

e-mail ....................................................................................................

1. Gwarantujemy realizację zamówienia w terminach:

Okres leasingowania: 60 miesięcy licząc od protokolarnego terminu odbioru bez zastrzeżeń

dostarczonego przedmiotu leasingu.

Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu (ciągnika rolniczego wraz z osprzętem gotowych

do pracy) **– w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.**

2. Na zaoferowany ciągnik rolniczy udzielamy gwarancji na okres ........................ (min. 24 miesięcy) bez limitu mth, a na zaoferowany osprzęt udzielamy gwarancji na okres …………. (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bezusterkowego..

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy

konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty i nie wnosimy do nich

zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

5. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia

Umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące prace:

- załącznik nr 7

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty

opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k).

Załącznikami do niniejszej oferty są :

........................................................

........................................................

...........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/upoważnionej do podpisania oferty

**(Załącznik nr 1A do SIWZ*)***

(pieczęć firmy)

**PARAMETRY OFEROWANEGO**

**CIĄGNIKA ROLNICZEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE** jakim powinien odpowiadać fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku. | **OPIS PARAMETRÓW****OFEROWANEGO** fabrycznienowego ciągnika rolniczegowyprodukowany nie wcześniejniż w 2012 roku |
| **CIĄGNIK ROLNICZY** | rok produkcji min. 2012 |   |
| fabrycznie nowy |   |
| **SILNIK** | Silnik Euro 3 |   |
| pojemność silnika 3769 – 4500 cm3 |   |
| Moc znamionowa silnika 90-101,4 KM |   |
| ilość cylindrów 4 |   |
| ilość zaworów 2 lub więcej |   |
| chłodnica międzystopniowa |   |
| pojemność zbiornika paliwa 85-95 litrów |   |
| **SKRZYNIA BIEGÓW** | liczba biegów przód/tył 12x12 |   |
| rewers elektrohydrauliczny |   |
| Kąt skrętu 45-55° |   |
| Promień skrętu 5000-5200 mm |   |
| Elektrohydrauliczne załączanie napędu 4x4 |   |
| **OŚ TYLNA** | Hamulce tarczowy, niezależny mokry |   |
| Regulacja rozstawu kół 1300-2175 mm |   |
| **HYDRAULIKA** | Wydatek pompy hydraulicznej: 50-65 l/min |   |
| Pompa wspomagająca |   |
| **TYLNY WOM** | Zależny lub niezależny |   |
| Obroty: 540/1000 |   |
| załączany mechanicznie lub elektrohydraulicznie |   |
| **TYLNY TUZ** | Sterowanie mechaniczne |   |
| Stabilizatory teleskopowe |   |
| Regulacja prawego cięgła |   |
| Max. udźwig: 3.500-4.200 kg |   |
| **KABINA** | Wentylowana, ogrzewana |   |
| Uchylne okna boczne i tylne |   |
| Fotel operatora pneumatyczny |   |
| minimalnie 6 lamp roboczych |   |
| Klimatyzacja |   |
| **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE** | Błotniki przednie 400 mm |   |
| Na dachu kabiny lampa sygnalizacyjna błyskowa koloru żółtego – typu belka z napisem ZGKiM Barciany |   |
| Instrukcja w języku polskim |   |
| Zaczep transportowy rolniczy |   |
| Belka wielootworowa |   |   |
| Instalacja pneumatyczna |   |   |
| Przedni TUZ i WOM |  |  |
| Ogumienie 360/70 R24 / 480/70 R34 |  |  |
| Radio CD |  |  |

**PARAMETRY OFEROWANEGO PŁUGU DO ODŚNIEŻANIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE** oferowanego pługu wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012r. | **OPIS PARAMETRÓW****TECHNICZNYCH OFEROWANEJ**fabrycznie nowego  pługu do odśnieżaniawyprodukowanego nie wcześniej niżw 2012 roku |
| Kąt skrętu | Do 30 stopni |   |
| Typ | V z możliwością zgarniania na boki(P, L jednocześnie) |   |
| Oświetlenie | 12 V LED obrysówki |   |
| Sterowanie odkładnicy | hydrauliczne |   |
| Masa (kg) | Max 430kg |   |
| Szerokość robocza (cm): | ~270 |   |
| Zasilanie elektryczne (V) | 12 |   |
| Zasilanie hydrauliczne | tak |   |
| Zabezpieczenia | Uchylne lemiesze+zabezpieczenie śrubowe zaczepu |   |
| Wysokość robocza (cm) | Min 80, Max 94 |   |
| Szerokość/długość (cm) | 273/103 |   |
| Gwarancja min. | 12 miesięcy |   |

**PARAMETRY OFEROWANEJ PIASKARKO - SOLARKI**

|  |  |
| --- | --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE** oferowanej piaskarko-solarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012r. | **OPIS PARAMETRÓW****TECHNICZNYCH OFEROWANEJ**fabrycznie nowej piaskarko-solarkiwyprodukowanej nie wcześniej niżw 2012 roku |
| Szerokość robocza [mm]  | 1330 |   |
| Szerokość transportowa [mm]  | 1700 |   |
| Długość [mm]  | 1200 |   |
| Wysokość [mm]  | 1350 |   |
| Objętość skrzyni  | 0,75 m³ |   |
| Masa maszyny [~kg]  | 470 |   |
| Obsługa  | 1 osoba |   |
| Prędkość obrotowa wału dozującego  | Max 250 obr./min |   |
| Prędkość obrotowa wału kruszącego | Max 170 obr./min |  |
| Napęd elementów roboczych  | Hydrauliczny |  |
| Prędkość robocza  | 10 km/h |  |
| Prędkość transportowa | 15 km/h |  |
| Gwarancja min. | 12 miesięcy |  |

............................... dnia ......................... r.

  ...........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej /

upoważnionej do podpisania oferty