**Gmina Barciany**

**Ul. Szkolna 3**

**11-410 Barciany Wykonawcy (wszyscy**)

Znak: RGKiI.271.8.2015 Data: 2015.08.10

Sprawa: wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Modernizacja i remont ulic Nowa i Piotrowskiego w Barcianach”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z zapytaniami wykonawców co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje, że zamieścił na swojej stronie **poprawiony przedmiar** oraz przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego do Projektu drogowego.

**Odpowiedź:**

Opis techniczny zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego.

**Pytanie 2**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o przekroje konstrukcyjne nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Zjazdy i miejsca parkingowe:

*- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej* ***gr. 8 cm*** *(chodnik -szara miejsca postojowe-****grafitowa****)*

***-*** *projektowana warstwa podsypki cem.- piaskowej* ***gr. 3-5 cm***

*- projektowana górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o* ***gr. 15 cm*** *- projektowana dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o* ***gr. 15 cm***

*- podłoże: grunt rodzimy*

Chodniki:

*- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej* ***gr. 6 cm*** *(chodnik -szara)*

***-*** *projektowana warstwa podsypki cem.- piaskowej* ***gr. 3-5 cm***

*- projektowana górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o* ***gr. 15 cm*** *z kruszywa naturalnego 0/31.50mm  
- podłoże: grunt rodzimy*

Jezdnia: *- nawierzchnia mineralno-bitumiczna o gr 4cm warstwa wiążąca,  
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna o gr 4cm warstwa ścieralna*

**Pytanie 3**

Zamawiający w zamieszczonej dokumentacji technicznej:SST D-04.02.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO oraz przedmiarze powołuje się na nieaktualne normy dotyczące materiałów wsadowych do mm-a jak i do samej mm-a PN-S-96025. Aktualne normy to „PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”; PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 1: Beton asfaltowy” oraz zastępujące poprzednie wydanie WT „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”. Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108 -1, oraz „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralna-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”?

**Odpowiedź:**

Tak do nowych norm: PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu", PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy oraz oraz zastępujący poprzednie wydanie WT -  "WT-1 2010 Wymagania techniczne. Kruszywa do nawierzchni mineralno-asfaltowych i powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych" i WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający potwierdza, że na zadaniu „Modernizacja i remont ulic Nowa i Piotrowskiego w Barcianach” będzie obowiązywała kategoria ruchu KR 1-2.

**Odpowiedź:**

Tak potwierdzamy, że na zadaniu " Modernizacja i remont ulic Nowa i Piotrowskiego w Barcianach" będzie obowiązywała kategoria ruchu - KR 1-2.

**Pytanie 5**

Prosimy o zamieszczenie projektu branży teletechnicznej.

**Odpowiedź:**

Proszę nie ujmować przebudowy tylko założenie rury AROTA -  80mb (zmiana w przedmiarze).

W imieniu Zamawiającego

Wójt Gminy Barciany